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MÁY SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH (IVUS) 
SỐ LƯỢNG: 01 
	STT
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 
và các thông tin liên quan về kỹ thuật

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị mới 100%

	2
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau 

	3
	Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz/60Hz

	4
	Tương thích với hệ thống DSA của các hãng GE, Siemens, Philips…

	5
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn Mỹ (FDA) .

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

	1
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	01
	Bộ

	2
	Màn hình cảm ứng hiển thị chính
	01
	Cái

	3
	Màn hình theo dõi
	01
	Cái

	4
	Chuột điều khiển
	01 
	Cái

	5
	Máy in
	01
	Cái

	6
	Đầu dò tương thích với máy 
	05
	Bộ

	7
	Hệ thống kéo đầu dò
	01
	Cái

	8
	Phần mềm/chức năng siêu âm nội mạch 
	01
	Bộ

	9
	Phần mềm/chức năng đo phân suất trữ lượng mạch vành 
	01
	Bộ

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt, tài liệu hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng tiếng Anh + tiếng Việt.
	01
	Bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:

	1
	Thân máy chính

	
	Bộ xử lý dữ liệu: tối thiểu gồm

	
	≥1 CPU xung nhịp ≥  2.3 GHz

	
	Bộ nhớ RAM: ≥ 16 GB


	
	Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 1 TB

	
	Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tốt hơn có bản quyền

	
	Cổng kết nối thu nhận, truy xuất dữ liệu:

	
	USB, HDMI, Display port hoặc tương đương

	
	Lưu trữ dữ liệu:

	
	Lưu trữ thông qua ổ cứng CD/DVD, DICOM hoặc tương đương

	
	Có chức năng lưu trữ bệnh nhân trên bộ nhớ máy

	2
	Màn hình chính

	
	Màn hình hiển thị loại cảm ứng hoặc tương đương; kích thước ≥ 19 inchs

	
	Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 x 1024 pixel

	3
	Bảng điều khiển cảm ứng:

	
	Các tùy chọn và chức năng hiển thị màn hình có thể được chọn bằng cách chạm vào màn hình chính hoặc màn hình cảm ứng phụ.

	4
	Phần mềm/chức năng siêu âm nội mạch IVUS: 

	
	Đo đường kính mạch máu hoặc tương đương

	
	Đo diện tích mạch máu hoặc tương đương

	5
	Phần mềm/chức năng đo phân suất trữ lượng mạch vành:

	
	Đo áp lực nội mạch hoặc tương đương

	
	Đo áp lực máu trong mạch vành và ngoại biên hoặc tương đương

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

	2
	Giao hàng, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

	3
	Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 6 tháng.

	5
	Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: 6 tháng/lần.

	6
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa hư hỏng đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ.

	7
	Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.

	8
	Có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo.

	9
	Có bảng báo giá bảo trì hàng năm sau thời gian bảo hành (ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất)

	10
	Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành, trong đó có báo giá chi tiết đầu dò và vật tư tiêu hao trong qua trình sử dụng máy.

	11
	Có cam kết đào tạo, và chứng chỉ IVUS được cấp bởi các cơ sở được phép cấp, cho các Bác sỹ của Bệnh viện: 03 suất. Chi phí đào tạo do nhà cung cấp hỗ trợ.

	12
	Hỗ trợ kết nối giữa máy IVUS và phần mềm của Bệnh viện
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